**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:**  
MEDIDAS:  
COMPRIMENTO: 23 METROS  
LARGURA NA ESTRADA: 3,20 METROS  
LARGURA EM EVENTOS: 4,60 METROS  
ALTURA (SEM COBERTURA): 4,40 METROS  
ALTURA (COM COBERTURA): 7,00 METROS  
PALCO (ABERTO): 10,00 X 4,60 METROS  
02 CAMARINS COM AR CONDICIONADO, TV LED, SOFÁ, CAIXA TÉRMICA  
**02 GRUPOGERADORES DE 180 KVA**

**EQUIPAMENTO DE PALCO:**  
01 CONSOLE DE MIXAGEM M7CL

02 PROCESSADORES XTA DP 226  
12 MICROFONES SHURE SM 58  
12 MICROFONES SHURE SM 57  
02 MICROFONES SHURE BETA 58 SEM FIO  
04 MICROFONES SENHEISER E604 (TONS)

01 MICROFONE AKG D112 (BUMBO)

03 SUPER LUX PRO-268 A (OVER/HI HAT)  
03 MIDROFONES SUPER LUX PRO-228 A   
01 MICROFONE SUPER LUX PRO-218 A (SURDO)  
01 BATERIA PEARL EXPORT  
01 TRIGER D.DRUM  
01 ALESIS DM 5  
12 DIRECT BOX WIRLWIND IMP 2  
06 DIRECT BOX BEHRINGER ULTRA DI  
01 CUBO ROLAND JAZZ CHORUS JC120 PARA GUITARRA  
01 SISTEMA P/ CONTRABAIXO HARTCK SYSTEM 3500 COM 01 CAIXA HARTCK SYSTEM TP410 COM 04 ALTO FALANTES DE 10 POLEGADAS E 01 CAIXA COM 01 ALTO FALANTE DE 15 POLEGADAS

**P. A. FRENTE**  
48 ALTO FALANTES SELENIUM 15SW3P  
24 ALTO FALANTES JBLSELENIUM 12MB3P  
20 DRIVER SELENIUM D408  
  
**P. A. LATERAIS L+ R**  
64 ALTO FALANTES SELENIUM 15SW3P  
48 ALTO FALANTES SELENIUM WPU 1206  
36 DRIVER SELENIUM D408 TI  
  
**P. A . FUNDO**  
48 ALTO FALANTES SELENIUM 15SW3  
24 ALTO FALANTES JBLSELENIUM 12MB3P  
16 DRIVER SELENIUM D408

**AMPLIFICADORES P. A**.  
17 AMPLIFICADORES 10.000 WATTS CADA  
12 AMPLIFICADORES 3.000 WATTS CADA  
04 AMPLIFICADORES QUADRIFÔNICOS 6.000 WATTS CADA  
  
**MONITORAÇÃO DE PALCO**02 POWER PLAY BEHRINGER HA8000  
10 FONES AKG K414P  
04 EAW SM400  
02 CLAIR

01 SUB PARA BATERIA  
  
**ILUMINAÇÃO:**  
06 BRUTT (ILUMINÇÃO PALCO)  
04 MAXBRUTT COM 02 LÂMPADAS PAR 64 CADA (PLATÉIA LATERAIS)  
02 MINIBRUTT COM 04 LÂMPADAS (PLATÉIA FRENTE/FUNDO)  
01 RACK DMX STAR 12 CANAIS

CONTATO:

AFONSO PADILHA CEL. 35 8801 1001 OI / 35 8414 5363 VIVO